**Näpunäiteid veniva puksiirköiega pukseerimiseks**

Enne pukseerimise alustamist kontrolli :

köie terviklikkust. Vigastatud köit ära kasuta.

kinnituspunktide tugevust.

seeklite/konksude kasutamisel nende tõmbetugevust.

* Ära jätka kahte puksiirköit raudesemetega.
* Ära kasuta puksiirköie kinnitamiseks järsult painutatud raami ääri.
* Köie sisse tehtud sõlm vähendab puksiirköie tugevust.
* Hoia puksiirköis eemal lahtisest tulest, kuumadest esemetest.
* Jälgi, et pukseerimisel ei oleks köie ulatuses inimesi.
* Hoidu, et puksiirköis ei jääks ratta alla, eriti asfaldil, tugeval pinnasel.

Puksiirköie kirjeldus:

Materjal : Polüamiidkiud ehk nailonkiud

Venivus :28%

UV kindlus: UV vastupidav

Tõmbetugevus: 42T

Köie läbimõõt: 48mm

Tihedus: 1,14g/cm3(upub vees)

Sulamistemperatuur 215 C